**PROPOSTA COMERCIAL**

##### RAZÃO SOCIAL:

##### CNPJ:

##### ENDEREÇO:

**TELEFONE/ FAX DA EMPRESA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **MARCA** | **Unid.** | **Quant.** | **Valor unitário** | **Valor total** |
| 01 | Roçadeira hidráulica articulada, acoplada ao hidráulico de um trator de no mínimo 75CV de potência ou acima que produza 59 cv na tomada de força TDP 540 rpm, condicionado a um peso mínimo de 2500 kg para proporcionar um adequado equilíbrio ao conjunto, velocidade de trabalho recomendado de 3 a 7 Km/h conforme a condição de trabalho a realizar. Largura de corte 1,50m, altura mínima de corte 20mm, duas navalhas retráteis, em aço carbono com tratamento térmico, válvula de alívio em cada circuito hidráulico, válvula de alívio independente para cilindro de giro. Protetores traseiros da unidade de corte. Tela proteção para operador. Peso aproximado de 1.050 Kg (140 litros de óleo hidráulico). |  | UNID | 1 | R$ | R$ |

**DECLARAÇÃO:**

**DECLARO, que nos preços propostos acima encontram-se incluídas todas as despesas como: impostos, fretes, encargos sociais, previdenciárias, trabalhistas, tributárias, fiscais ou quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços licitados.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e assinatura do representante legal

(Carimbo da empresa